M48
; #@! TF.GenerationSoftware,LibrePCB,LibrePCB,2.0.1
; #@! TF.CreationDate,2026-03-17T12:20:43
; #@! TF.ProjectId,PostalPoint Barcode Scanner,8111da6a-0058-4a16-a651-0cb87e578d1b,v1
; #@! TF.Part,Single
; #@! TF.SameCoordinates
; #@! TF.FileFunction,NonPlated,1,2,NPTH
FMAT,2
METRIC,TZ
; #@! TA.AperFunction,MechanicalDrill
T1C1.6
; #@! TA.AperFunction,MechanicalDrill
T2C2.4
; #@! TA.AperFunction,MechanicalDrill
T3C3.0
%
G90
G05
M71
T1
X8.41375Y73.50125
X-6.19125Y70.64375
X-6.19125Y73.50125
X8.41375Y70.64375
T2
X-7.9375Y75.565
X10.16Y75.565
T3
X-16.38875Y2.54
X18.61125Y2.54
X18.611Y57.539
X-16.389Y57.539
T0
M30
