(librepcb_device a0e021c0-90ab-4415-802e-40a847f682c8
 (name "Resistor THT 0207")
 (description "Generic through-hole resistor according DIN 0207.\n\nBody diameter: 2.50 mm\nBody length: 6.50 mm\nLegs diameter: 0.60 mm")
 (keywords "")
 (author "U. Bruhin")
 (version "0.3")
 (created 2018-10-11T23:26:25Z)
 (deprecated false)
 (generated_by "")
 (category 1039f038-20a6-4bfe-89c1-99f34fbb45bd)
 (component ef80cd5e-2689-47ee-8888-31d04fc99174)
 (package 41a60506-8fc9-4b92-8c2d-e6463e3e88d3)
 (pad 181c5e6c-4b3c-48c8-b4d9-bb603a0f11b6 (optional false)
  (signal ad623f98-9e73-49c3-9404-f7cfa99d17cd)
 )
 (pad b809afd1-3010-4dbe-96f0-0f16ee6c5fc3 (optional false)
  (signal 3452d36e-1ce8-4b7c-8e5b-90c2e4929ed8)
 )
 (approved no_parts)
)
