(librepcb_symbol 6f3ffd75-874d-4faf-a742-fde278959dd6
 (name "WS2812D-F5")
 (description "")
 (keywords "eagle,import")
 (author "EAGLE Import")
 (version "0.1")
 (created 2026-03-15T22:07:44Z)
 (deprecated false)
 (generated_by "EagleImport::::WS2812D-F5")
 (category 70421345-ae1d-4fed-aa60-e7619524b97f)
 (grid_interval 2.54)
 (pin be6a8872-838e-42ea-be90-3dd2266f9bd1 (name "DOUT")
  (position -22.86 -2.54) (rotation 0.0) (length 5.08)
  (name_position 7.62 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin a42d783b-b8b9-4cb9-9c88-027504a3fa33 (name "ANODE_(R/G/B_LED)")
  (position 25.4 -2.54) (rotation 180.0) (length 5.08)
  (name_position 7.62 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin f3c16b44-db63-4852-8529-549a52852cff (name "CATHODE")
  (position -22.86 0.0) (rotation 0.0) (length 5.08)
  (name_position 7.62 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 0b70c729-2fe4-40c8-b40c-9630d1ff2629 (name "DIN")
  (position 25.4 0.0) (rotation 180.0) (length 5.08)
  (name_position 7.62 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (polygon b62afe5e-98a6-49f4-be44-0700a02eeee4 (layer sym_outlines)
  (width 0.254) (fill false) (grab_area true)
  (vertex (position 20.32 2.54) (angle 0.0))
  (vertex (position -17.78 2.54) (angle 0.0))
  (vertex (position -17.78 -5.08) (angle 0.0))
  (vertex (position 20.32 -5.08) (angle 0.0))
  (vertex (position 20.32 2.54) (angle 0.0))
 )
 (text 970debbc-2935-410a-9c2a-55745714f272 (layer sym_names) (height 2.5)
  (align left center) (position -3.81 7.62) (rotation 0.0) (lock false)
  (value "{{NAME}}")
 )
 (text 9c145ae1-7d21-451e-bb5b-eb01c8ffa858 (layer sym_values) (height 2.5)
  (align left center) (position -3.81 5.08) (rotation 0.0) (lock false)
  (value "{{VALUE}}")
 )
)
