(librepcb_symbol a06d51c3-f44d-4215-bda6-bf19a037cd05
 (name "RP2040-Tiny")
 (description "Imported from KiCad (RP2040-Tiny:RP2040-Tiny).")
 (keywords "kicad,import")
 (author "KiCad Import")
 (version "0.1")
 (created 2026-03-11T22:38:51Z)
 (deprecated false)
 (generated_by "KiCadImport::RP2040-Tiny::RP2040-Tiny::1")
 (category e96d0dda-3100-4e68-8c33-e2a5bc80428b)
 (pin e7d00a37-52b1-44a8-abd0-a9006c8786f2 (name "3V3")
  (position -15.24 5.08) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 8d1682a5-0f96-4229-b374-efe658757ca4 (name "5V")
  (position -15.24 10.16) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin c9dbba18-b4fb-4e69-ac75-4ff24f618c55 (name "GND")
  (position -15.24 7.62) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 132ebddc-1fe5-4520-983a-b340bdd4e57e (name "GPIO0")
  (position 17.78 10.16) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin bbf9b445-1612-4b5b-9f52-6030b78efd89 (name "GPIO14")
  (position -15.24 -10.16) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 12bd18e1-1e06-4984-8cee-4e85277e3255 (name "GPIO15")
  (position -15.24 -7.62) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin f96b4cdc-6485-4865-81ca-0e5d673ab352 (name "GPIO26")
  (position -15.24 -5.08) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 4ea59ddc-71e8-47f3-a696-7034d37c008c (name "GPIO27")
  (position -15.24 -2.54) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 3da73bb7-a1de-4c00-9630-d93d3e031f2c (name "GPIO9")
  (position 7.62 -15.24) (rotation 90.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 0c16bf71-7d84-4835-baae-acef5dff5bb3 (name "GPIO10")
  (position 5.08 -15.24) (rotation 90.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin eafacd69-ce23-438b-8f92-631b56e8262d (name "GPIO11")
  (position 2.54 -15.24) (rotation 90.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin ef378195-2d18-4023-8914-ddbb6c2a6d86 (name "GPIO12")
  (position 0.0 -15.24) (rotation 90.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 7e412925-ac18-463c-a095-8eb30dea054d (name "GPIO13")
  (position -2.54 -15.24) (rotation 90.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 64d2ed81-48c8-49f4-8983-3d1c5738affb (name "GPIO1")
  (position 17.78 7.62) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 0313ca0b-c32b-4a69-a321-1ee49b4a38de (name "GPIO28")
  (position -15.24 0.0) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 2398d717-be50-495f-af07-5af67552d372 (name "GPIO29")
  (position -15.24 2.54) (rotation 0.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin e5488ada-5d7d-4579-bbac-f2b14a3079c4 (name "GPIO2")
  (position 17.78 5.08) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin f826e109-3c04-4925-8e98-1826b36f4740 (name "GPIO3")
  (position 17.78 2.54) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 5d611018-37ca-48f7-a9e0-7e80ef8a7ba2 (name "GPIO4")
  (position 17.78 0.0) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin e077e563-478e-4fe0-9a89-cee038b1ba45 (name "GPIO5")
  (position 17.78 -2.54) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 42e51998-8898-4a26-b754-3b16d8e84140 (name "GPIO6")
  (position 17.78 -5.08) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 7333821a-5529-479c-8adc-fdbc06610a05 (name "GPIO7")
  (position 17.78 -7.62) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 8995a84e-509c-4d20-a501-33834c557f37 (name "GPIO8")
  (position 17.78 -10.16) (rotation 180.0) (length 2.54)
  (name_position 3.048 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (polygon f259fe1a-18d6-40fd-ba2e-fc60a5123b05 (layer sym_outlines)
  (width 0.1524) (fill false) (grab_area false)
  (vertex (position -12.7 12.7) (angle 0.0))
  (vertex (position 15.24 12.7) (angle 0.0))
  (vertex (position 15.24 -12.7) (angle 0.0))
  (vertex (position -12.7 -12.7) (angle 0.0))
  (vertex (position -12.7 12.7) (angle 0.0))
 )
 (text 1a69d196-ec9e-49c2-a81a-e19fc36f501a (layer sym_names) (value "{{NAME}}")
  (align left top) (height 2.5) (position -12.7 15.24) (rotation 0.0)
 )
 (text 2d59211b-1e38-4c56-9111-3d59fc91fbcd (layer sym_values) (value "{{VALUE}}")
  (align left top) (height 2.5) (position 7.62 15.24) (rotation 0.0)
 )
)
