(librepcb_device 35fc5e10-cbf4-48db-91b3-1844aad77921
 (name "Resistor THT 0309")
 (description "Generic through-hole resistor according DIN 0309.\n\nBody diameter: 3.50 mm\nBody length: 9.00 mm\nLegs diameter: 0.70 mm")
 (keywords "")
 (author "U. Bruhin")
 (version "0.3")
 (created 2018-10-11T23:27:08Z)
 (deprecated false)
 (generated_by "")
 (category 1039f038-20a6-4bfe-89c1-99f34fbb45bd)
 (component ef80cd5e-2689-47ee-8888-31d04fc99174)
 (package f9f931ea-99e7-43bb-bb52-b1facd8ffedb)
 (pad b51307ce-0811-472d-a861-a27a11a2a5ac (signal 3452d36e-1ce8-4b7c-8e5b-90c2e4929ed8))
 (pad e23a4019-32f3-401a-a8d7-b3f6ce2ed606 (signal ad623f98-9e73-49c3-9404-f7cfa99d17cd))
 (approved no_parts)
)
