(librepcb_symbol 193ef70d-8dab-4a6c-a672-274c5bf09b68
 (name "Resistor US")
 (description "Resistor American (IEEE 315)")
 (keywords "resistor,resistance")
 (author "U. Bruhin")
 (version "0.4")
 (created 2015-08-03T21:07:15Z)
 (deprecated false)
 (generated_by "")
 (category 1039f038-20a6-4bfe-89c1-99f34fbb45bd)
 (pin f42020e8-c53f-4ff2-947e-07879cf42546 (name "1")
  (position -5.08 0.0) (rotation 0.0) (length 2.0)
  (name_position 3.27 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (pin 2b3dd7f8-043b-4d43-9302-9300ba356de7 (name "2")
  (position 5.08 0.0) (rotation 180.0) (length 2.0)
  (name_position 3.27 0.0) (name_rotation 0.0) (name_height 2.5)
  (name_align left center)
 )
 (polygon e039d8ab-6a62-40c6-b972-c0ebc62caccd (layer sym_outlines)
  (width 0.2032) (fill false) (grab_area false)
  (vertex (position -3.08 0.0) (angle 0.0))
  (vertex (position -2.565 1.016) (angle 0.0))
  (vertex (position -1.535 -1.016) (angle 0.0))
  (vertex (position -0.505 1.016) (angle 0.0))
  (vertex (position 0.505 -1.016) (angle 0.0))
  (vertex (position 1.535 1.016) (angle 0.0))
  (vertex (position 2.565 -1.016) (angle 0.0))
  (vertex (position 3.08 0.0) (angle 0.0))
 )
 (polygon 0c0c5125-67e9-4ab5-ac15-91e086b65139 (layer sym_hidden_grab_areas)
  (width 0.0) (fill true) (grab_area true)
  (vertex (position -3.81 1.27) (angle 0.0))
  (vertex (position 3.81 1.27) (angle 0.0))
  (vertex (position 3.81 -1.27) (angle 0.0))
  (vertex (position -3.81 -1.27) (angle 0.0))
  (vertex (position -3.81 1.27) (angle 0.0))
 )
 (text 775ce1fb-3468-457a-a9f5-d5c9b0887b76 (layer sym_names) (value "{{NAME}}")
  (align left bottom) (height 2.54) (position -3.08 1.016) (rotation 0.0)
 )
 (text 004ddf26-2104-4d0a-8391-54dee4b07ba4 (layer sym_values) (value "{{VALUE}}")
  (align left top) (height 2.54) (position -3.08 -1.016) (rotation 0.0)
 )
)
